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我单位以比选采购方式进行下列采购，请按以下要求于 2026年9月18日10：00前，将比选采购文件送至我单位（可邮寄）。
一、基本信息
（一）项目名称：2026年技术中心卫生检疫实验室通排风净化机组年度维修保养服务比选采购文件
（二）项目编号：GYHG-JBZX-XM-2026011；
（三）采购人名称：贵阳海关综合技术中心(贵州国际旅行卫生保健中心，贵阳海关口岸门诊部）；
（四）采购联系地址：贵阳市观山湖区黔灵山路268号A511室；
（五）联系方式：晏老师17685309425
二、维修保养需求
（一）总则
1.1 维保目的
1.对所有净化、空调设备进行检测、保养、调试，降低设备故障率，延长设备使用寿命；
2.严格执行高效过滤器检漏、系统密封性检测等专项检测，杜绝滤器泄漏、风管漏风问题；
3.校准系统运行参数，保障风量、风压、温湿度、洁净度、压差等指标达标；
4.形成完整维保档案，满足实验室合规验收、日常监管及溯源要求。

1.2 适用范围
适用于本次项目全部设备，包含 13 台风机盘管、8台吊顶式空气处理机组、2 台柜式空气处理机组主机及其所有附属部件的故障检修、性能调试、检漏检测、参数校准、安全验收等全部维保工作。
（二）施工依据及执行标准
本次所有维保施工、检测、验收工作，严格遵循国家规范及国际行业标准，全程标准化作业，具体依据如下：
1.WS 233-2017《病原微生物实验室生物安全通用准则》附录 C
2.GB 50346《生物安全实验室建筑技术规范》
3.GB 50591《洁净室施工及验收规范》
4.IEST-RP-CC034《HEPA/ULPA 过滤器现场检漏规范》
（三）维保服务总体工作内容规划
要求覆盖卫生检疫实验室所有通排风设备及系统。
（4） 维保施工方案
     制定详细的维保施工方案并实施。
三、资格要求
（一）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供“经审计 2024年度或 2025年度财务审计报告”复印件或“基本开户银行出具的资信证明”复印件；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；
（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2025年1月至今任意三个月缴纳税收和社会保障资金的凭据或证明材料复印件（依法免税和不需要缴纳社保资金的供应商须提供相应证明文件）；
（五）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式自拟）；
    （六）资质要求：中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调）A类III级及以上资质证书。
四、服务要求
（一）制定维保服务总体工作内容规划及维保施工方案，并按照规划开展维保服务工作；
（二）服务供应商须按采购人要求的维保服务日期进行现场维保服务。如果出现特殊情况，接到需求通知后1个工作日内响应。
五、比选文件的组成
1.企业营业执照复印件（加盖公章）；
2.授权委托书；
3.服务承诺（服务时效性等）；
4.经营范围（提供相关材料）
5.服务项目预算表（详尽，即报价）；
6.比选文件格式、投标人自拟（正副本各一份）；
六、评分标准及分值
	评分 类别
	评分 细项
	分值
	评分细则

	价格分  （20分）
	价格分
	20分
	响应报价分=（评标基准价/有效投标报价） ×20 说明：价格分计算四舍五入后保留2位小数点。

	技术分 （49分）
	服务要求
响应情况 
（客观分）
	4分
	供应商完全响应采购文件中“服务要求 ”的得4分，负偏离一项扣2分，扣完为止。

	
	实施方案 
（主观分）
	25分
	针对本项目制定服务方案，评审内容包括：根据方案的完整性、合理性、可操作性进行评分：优秀得25分，良好得20分，一般得15分，未提供或不可行得0分。

	
	技术能力保障评价(客
观分)
	20分
	1、项目经理1人，具备应急管理厅颁发的特种作业操作证（作业类别为：制冷与空调作业）及大专文凭得4分，满分4分；
2、具备应急管理厅颁发的特种作业操作证（作业类别为：电工作业），每个证书得2分，满分2分；
3、具备应急管理厅颁发的特种作业操作证（作业类别为：涉氨制冷作业），每个证书得2分，满分2分。
4、具备应急管理厅颁发的特种作业操作证（作业类别为：焊接与热切割作业），每个证书得2分，满分2分。
5、具备应急管理厅颁发的特种作业操作证（作业类别为：高处作业），每个证书得2分，满分2分；
6、具备市场监督管理局颁发的特种设备安全管理证（A证），每个证书得2分，满分2分；
7、具备卫生部门颁发的公共场所集中空调通风系统卫生学检测与评价和专业清洗消毒机构培训班合格证），每个证书得2分，满分2分；
8、中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调）A类III级及以上资质证书。提供得4分，满分4分。
注：以上人员不可重复，若重复按一项分值计算；提供证书复印件、健康证及供应商为其缴纳的2026年任意1个月的社保证明材料加盖供应商公章。

	













商务分（31分）
	体系认证评价（客观分）
	9分
	通过ISO9001或GB/T19001质量体系认证、环境体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得3分，最多得9分，未通过不得分。须提供有效证书复印件。

	
	相关业绩
（客观分）
	20分
	根据比选申请人2021年1月至今产生的中央空调维护保养业绩进行评分：
1、单项合同金额＞40万，每有一个项目合同得5分；最多得20分；
2、10万＜单项合同金额≤40万，每有一个项目合同得3分；最多得15分。须提供中标通知书或合同复印件。
3、以上两项之和最多得20分。

	
	应急响应时间（客观分）
	2分
	供应商承诺在服务期内接到采购方紧急情况通知后,专业人员到达采购方指定现场的时间（单位：小时）进行评价。
①≤3小时：2分；②3小时＜时间≤6小时：1分；③6小时＜时间≤9小时：0.5分；④>9 小时：0 分。注：承诺时间需结合供应商实际服务能力，若履约时未按承诺执行，采购方有权追究相应责任。



七、废标、评标
（一）废标
1.报价超预算价，本项目预算：10.10万元；
2.参与比选的供应商不足3家。
（二）评标
在所有参与比选采购文件符合或高于采购文件各项要求的情况下，采购人按综合评分原则选择供应商。



                 贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行
卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）
                            2026年09月11日
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